**ADS\_Bezeichnung          Pi                           Stecker-PIN**

3,3V li\_17 PIN1

GND ge\_14 PIN10

SCL gn-5

SDA                                   or-3

ADDR

ALERT

A0 gnws PIN3

A1 rsgr PIN5

A2 blrt PIN7

A3 wsgr PIN9

GPIO5 ws-29 PIN8

GPIO6 br-31 PIN6

GPIO7 bl-26 PIN4

+5V rt-2 PIN2

**1W / TGZ anbringen:**

6pol Stiftleiste im Deckel anbringen

3,3V rt\_ADS PIN1

GND bl-6 PIN3

GPIO4 vi-7 PIN5

SCL gn\_14 PIN2

SDA ge\_3 PIN4